**Siège de douche amovible Grand Confort**

Siège de douche à accrocher

Structure inox époxy blanc

Référence: **510300N**

Descriptif CCTP

Siège de douche amovible à suspendre.

Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Siège et dosseret Grand Confort HR.

Modèle large.

Siège de douche à accrocher sur barre de maintien Ø 32 (voir réf. 5481N, 5490N, 5121N et 50504N).

Traitement antibactérien de l'assise et du dosseret : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.

Amovible : limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.

Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Assise pleine déclipsable réalisée en polymère haute résistance.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®) et de nettoyage.

Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32.

Structure inox époxy blanc.

Vérins réglables garantissant une bonne horizontalité de l’assise.

Rosaces d’appui larges assurant la protection du mur.

Dimensions : 590 x 420 x 510 mm.

Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Siège de douche garanti 30 ans. Marqué CE.