**Porte-balai mural avec brosse WC, couvercle et manche long**

Modèle à fixer avec blocage antivol

Inox 304 poli brillant

Référence: **510051P**

Descriptif CCTP

Porte-balai mural avec brosse WC à manche long et couvercle.

Modèle fort de porte-balai mural avec brosse toilette : fixation avec blocage antivol.

Inox 304 bactériostatique poli brillant.

Manche long ergonomique : facilite l’utilisation par des personnes à mobilité réduite (PMR) en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher.

Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.

Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations.

Remise en place automatique de la brosse WC dans le réceptacle par système d’autocentrage.

Épaisseur inox : corps 1 mm.

Dimensions : Ø 90 x 580 mm.

Pot à balai WC garanti 30 ans.