**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2**

Version antiblocage (AB)

Fixation renforcée

Référence: **702301**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo sur vasque :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Fixation renforcée par 3 vis Inox.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Garantie 30 ans.