**Pommeau de douche ROUND**

Antitartre

Encastrable

Référence: **709000**

Descriptif CCTP

Pommeau de douche fixe :

Pour arrivée d'eau encastrée.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Régulation automatique du débit.

Diffuseur antitartre et antiligature à jet orientable.

Laiton massif chromé.

Fixation avec vis de blocage invisible.

Vidange systématique après utilisation (pas de rétention d'eau ni d'impuretés).

Arrivée M1/2".

Garantie 30 ans.