**Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX**

Temporisé 3 secondes. Pour urinoir standard Ø 35. Tubulure décalée

Equerre, Déclenchement souple

Référence: **778754**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé d'urinoir apparent :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Installation murale en applique.

Déclenchement souple.

Temporisation préréglée à ~3 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.

Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet).

Compatible avec l'eau de pluie.

Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).

Corps en laiton massif chromé M1/2".

Avec tubulure chromée décalée de 30 mm et nez de jonction Ø 35.

Équerre pour alimentation encastrée.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.