**Boîtier d’encastrement pour mitigeur de douche mécanique**

Mitigeur mécanique, kit 1/2

Encastrable avec coude, étanche

Référence: **254CBOX**

Descriptif CCTP

Boîtier d’encastrement étanche pour mitigeur de douche mécanique, kit 1/2.

- Collerette avec joint d'étanchéité.

- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

- Alimentation par le haut.

- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).

- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

- Robinets d’arrêt et de réglage de débit, filtres et cartouche intégrés et accessibles par l’avant.

- Mitigeur de douche mécanique.

- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Garantie 30 ans.

À commander avec la plaque de commande de référence 2551 ou 2551EP.