430PBOX-430016

**TEMPOMATIC 4 urinoirkraan**

Referentie: 430PBOX-430016

Beschrijving voor lastenboek

Elektronische waterdichte inbouwkraan voor individueel urinoir:

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen.

Glanzend gepolijste RVS plaat 145 x 145 met geïntegreerde elektronica.

Waterdichte inbouwdoos:

- Kraag met dichtingsring.

- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

- Flexibele installatie (rails, volle muur, paneel).

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm).

- Aansluitbaar op elk type leidingsysteem.

- Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

- TEMPOMATIC 4 kraan F1/2" bestand tegen grijs water en zeewater.

- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet zonder gevoelige onderdelen.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Activatie na 10 sec aanwezigheid.

3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type urinoir).

Massamodus (exclusiviteit DELABIE) :

- Korte spoeling na elke gebruiker.

- Volledige spoeling aan het einde van een piekperiode.

Hygiënische periodieke spoeling, elke 12 h, 24 h (of Off), na het laatste gebruik, voorkomt leegstand van de hevel.

Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Aansluiting met toevoerdichting Ø 35 (voor standaard urinoirs) of met messing koppeling 1/2" (voor urinoirs met toevoer via flexibel).

Te combineren met de spoelpijp 752430 of 757430.