DELABIE_C100M35444000

**TEMPOMATIC 2 elektronische wastafelkraan**

Referentie: 444000

Beschrijving voor lastenboek

Elektronische wastafelkraan op blad:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik).

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Lichaam in massief messing verchroomd.

PEX slang met filter en elektroventiel M3/8".

Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Conform de vereisten van de norm NF MM (Medisch Milieu).