794450

**TEMPOMIX 3 doucheset**

Referentie: 794450

Beschrijving voor lastenboek

Zelfsluitende doucheset voor installatie in opbouw:

Douchestang Ø 16 met verstevigde kraag (bevestiging met meegeleverde schroeven).

TEMPOMIX 3 ééngreepsmengkraan 3/4".

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Soepele bediening.

Zelfsluiting ingesteld op ~30 sec, regelbaar tussen 20 en 30 sec.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Vandaalbestendige, verchroomde hoofddouche TONIC JET met kalkwerende verstuiver, met automatische debietregeling.

Massief messing verchroomd.

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in verchroomd metaal.

Haakse S-koppelingen M1/2".