794BOX1-794218

**TEMPOMIX 3 douchemengkraan**

Referentie: 794BOX1-794218

Beschrijving voor lastenboek

Zelfsluitende ééngreeps douchemengkraan voor inbouw TEMPOMIX 3 F1/2":

Vandaalbestendige afdekplaat in verchroomd metaal 160 x 160 mm.

Waterdichte inbouwdoos:

- Kraag met dichtingsring.

- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

- Toevoer langs de bovenkant.

- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).

- Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".

- Stopkraan en debietregeling, filters, terugslagkleppen en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelige onderdelen.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Zelfsluiting na ~30 sec, regelbaar.

Soepele bediening.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

10 jaar garantie.