H9612BEL

**SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan**

Referentie: H9612BEL

Beschrijving voor lastenboek

Thermostatische sequentiële spoeltafelmengkraan op blad SECURITHERM H.105 L.200.

Perfect geschikt voor babybaden.

Anti-verbrandingsveiligheid: onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Geen terugvloeiing mogelijk tussen warm en koud water.

Geen terugslagklep op de toevoeren.

Draaibare uitloop.

Uittrekbare sproeier 2 stralen met omsteller straalbreker/regen.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling met eenzelfde laterale handeling.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Lichaam met gladde binnenkant.

Debiet ingesteld op 7 l/min.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.100.

Uitgang gemengd water in messing L.105.

BIOSAFE sproeislang die bacteriegroei tegengaat: doorzichtig polyurethaan, gladde binnen- en buitenkant, beperkte inhoud (interieur Ø 6).

Specifiek tegengewicht.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

10 jaar garantie.