**Raccord antistagnation**

Pour vidange automatique du flexible et de la douchette

Référence: **880**

Descriptif CCTP

Raccord antistagnation en laiton massif chromé pour vidange automatique du flexible de douche et de la douchette.

Empêche toute stagnation d'eau et limite la prolifération des bactéries.

Arrivée F1/2" avec joint filtre à raccorder sur la sortie basse de la robinetterie.

Sortie M1/2" à raccorder au flexible.

À associer avec un flexible court type 834T3 ou 836T3.