**Mitigeur de lavabo mécanique mural**

Mitigeur mural à bec orientable L.150, manette ajourée

Avec raccords STOP/CHECK

Référence: **2446**

Descriptif CCTP

Mitigeur mécanique de lavabo mural.

Bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes).

Débit régulé à 5 l/min.

Corps en laiton chromé.

Commande par manette ajourée.

Fourni avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux.

Conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Garantie 30 ans.