**Barre de douche droite avec support douchette Inox brillant**

Inox poli brillant UltraPolish

Ø 32

Référence: **5460P2**

Descriptif CCTP

Barre droite Ø 32 avec support douchette pour personne à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre de maintien verticale et barre de douche ou baignoire.

Accroche pommeau de douche en métal chromé avec manette ergonomique.

Ajout possible d’un porte-savon coulissant (à commander séparément).

Hauteur : 1 150 mm.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”).

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Platines et caches en Inox 304.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.