**Barre de maintien coudée 135° ECO brillant, 220 x 220 mm**

Inox 304 poli brillant, 2 points de fixation

Ø 25, fixations visibles

Référence: **550**

Descriptif CCTP

Barre de maintien coudée à 135° ECO Ø 25, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui coudée en inox 304 poli brillant.

Dimensions : 220 x 220 mm.

Fixations visibles par platine inox 3 trous.

Barre d'appui WC garantie 30 ans.