**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT**

Déclenchement souple

Référence: **740000**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo sur vasque :

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Aérateur antitartre.

Corps en laiton massif chromé M1/2".

Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox.

Livré avec un repère bleu et rouge.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.