**Robinet de douche automatique TEMPOMATIC**

Automatique

Traversée de cloison de 150 mm

Référence: **452150**

Descriptif CCTP

Robinet de douche automatique pour traversée de cloison :

Robinet automatique TEMPOMATIC pour alimentation en eau mitigée.

Pour cloison ≤ 155 mm.

Alimentation par boîtier électronique avec électrovanne 1/2".

Transformateur 230/12 V.

2 modes de fonctionnement :

- déclenchement automatique par détecteur de présence.

- déclenchement ON/OFF volontaire par approche de la main à ~10 cm.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Temporisation réglable de 30 à 60 secondes.

Débit 20 l/min.

Laiton massif chromé.

Rosace affleurante.

Tige filetée recoupable.

Robinet de douche électronique adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.