**Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT 2**

Temporisé

Pour panneau, déclenchement souple

Référence: **749870**

Descriptif CCTP

Robinet de douche temporisé pour panneau :

Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Pour panneau ou cloison sèche 7 mm maxi.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit préréglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton massif.

Garantie 30 ans.

Adapté aux PMR.

Ce modèle de robinetterie n’étant pas équipé d'un boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).