**Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé 7 secondes

Encastrable, avec plaque Inox satiné, F1/2"

Référence: **779427**

Descriptif CCTP

Robinet d'urinoir temporisé encastrable :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Installation encastrable.

Profondeur d’encastrement réglable de 25 à 45 mm.

Plaque Inox 160 x 160 mm.

Compatible avec l'eau de pluie.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 0,25 l/sec à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton F1/2".

Garantie 30 ans.

Ces modèles de robinetteries n’étant pas équipés de boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).