**Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1**

Robinet de chasse directe temporisée WC

Apparent, sans robinet d'arrêt

Référence: **761000**

Descriptif CCTP

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Installation murale en applique.

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Corps et bouton en laiton massif chromé.

Alimentation équerre M3/4".

Avec écrou de sortie Ø 28.

Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.