**Mélangeur 2 trous mural - 30 l/min**

Bec télescopique L.200-290

Référence: **G6679**

Descriptif CCTP

Mélangeur 2 trous mural avec bec télescopique orientable Ø 22 L.200-290.

Brise-jet étoile.

Têtes à clapet hors d’eau avec croisillons.

Débit 30 l/min à 3 bar.

Corps et bec en laiton chromé.

Possibilité de poser le mélangeur avec bec par-dessus ou par dessous.

Sans raccord mural.

Garantie 30 ans.