**Pommeau de douche de sécurité**

Référence: **9225**

Descriptif CCTP

Pommeau de douche de sécurité circulaire Ø 250 mm M1" en ABS antichoc vert.

Débit 132 l/min à 3 bar dynamique.

Alimentation en eau F1".

Garantie 30 ans.