**Colonne de douche automatique TEMPOMATIC**

Électronique

Alimentation haute, pomme fixe, aluminum

Référence: **452300**

Descriptif CCTP

Panneau de douche électronique :

Panneau aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinet d'arrêt M1/2".

Robinet électronique TEMPOMATIC pour alimentation en eau mitigée.

Alimentation par pile 223 Lithium 6 V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement

par approche de la main à 4 cm.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique

(~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Fixations cachées.

Adapté aux PMR.

Filtre.

Garantie 30 ans.