**Lavabo PMR suspendu MINERALCAST PMR**

MINERALCAST - 1 place

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre

Référence: **132306**

Descriptif CCTP

Lavabo à accrocher au mur, 785 x 545 x 170 mm.

Avec poignées latérales intégrées, utilisables comme barre de maintien ou porte-serviettes.

Lignes pures et fluides.

MINERALCAST : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester.

Adapté à un usage en collectivité ou milieu hospitalier.

Lavabo peu profond adapté aux personnes à mobilité réduite.

Surface uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé.

Lavabo coulé d’un seul bloc, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Agréable au toucher.

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Blanc type RAL 9016.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 21,5 kg.

Garantie 30 ans.