**Barre de maintien rabattable Basic satiné, L. 850 mm**

Inox 304 poli satiné

Ø 32

Référence: **35164S**

Descriptif CCTP

Barre de maintien rabattable Basic Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC ou pour douche en inox 304 poli satiné.

Fixations visibles par platine inox 6 trous.

Épaisseur de platine : 3,5 mm.

Dimensions : 850 x 300 x 100 mm.

Barre rabattable garantie 30 ans.

Marquage CE.