**Commande de chasse pour barre d'appui rabattable**

Pour barre Ø 25 à Ø 34 et Ø 42

Pour barre de maintien et barre rabattable

Référence: **510140**

Descriptif CCTP

Commande radio de chasse WC.

Rinçage sans fil par radio (fréquence de transmission 868,4 MHz ).

Permet le rinçage en position assise.

Compatible avec les systèmes radio de chasse Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega ...

Pour barre de maintien Ø 25 à Ø 34.

Compatible avec les barres de maintien Be-Line® de Ø 35 avec plat ergonomique.

Pour barre de maintien rabattable Ø 42.

Garantie 30 ans.