**Lavabo collectif suspendu TRIPLO RP**

Inox 304 poli satiné - L. 1800 mm - Avec rebord

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre

Référence: **121750**

Descriptif CCTP

Lavabo collectif à accrocher au mur, 3 places, 1800 x 500 mm.

Avec rebord anti-éclaboussures pour protéger le mur et améliorer l’hygiène.

Diamètre intérieur des vasques : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,5 mm.

Finition anticoupures.

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.

Livré avec 3 bondes 1"1/4.

Sans trop-plein.

Livré avec équerre de montage et fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 22 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0211750008]