**Déversoir mural**

Inox 304 poli satiné

Référence: **180170**

Descriptif CCTP

Vidoir à accrocher au mur.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Surface lisse pour un nettoyage aisé.

Grille porte-seau articulée en Inox.

Livré avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Poids : 5,1 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0711170000]