**Barre de maintien coudée 135° Basic satiné, 400 x 400 mm**

Inox 304 poli satiné, 3 points de fixation

Ø 32

Référence: **35082S**

Descriptif CCTP

Barre de maintien coudée à 135° Basic Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Barre d'appui WC en inox 304 poli satiné.

3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.

Fixations invisibles par platine inox 3 trous.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Barre d'appui coudée garantie 30 ans.

Marquage CE.