**Robinet d'urinoir temporisé TEMPOFLUX**

Temporisé 3 secondes. Pour urinoir DELABIE DELTA

Equerre, Déclenchement souple

Référence: **778757**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé d'urinoir apparent :

Pour urinoir DELABIE DELTA.

Installation murale en applique.

Déclenchement souple.

Temporisation préréglée à ~3 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.

Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet).

Compatible avec l'eau de pluie.

Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).

Corps en laiton massif chromé M1/2".

Avec tubulure chromée.

Équerre pour alimentation encastrée.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.