**Urinoir mural collectif**

Inox 304 poli satiné - L. 2400 mm

Référence: **130120**

Descriptif CCTP

Urinoir collectif suspendu, 2400 x 575 x 275 mm.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Arrivée d’eau par le dessus F1/2.

Livré avec 1 diffuseur de rinçage en Inox (tuyau horizontal perforé) qui permet un rinçage complet de la paroi de l’urinoir.

Économie d'eau : rinçage optimal avec un débit de 0,1 l/sec, soit 0,3 litre par utilisation.

Écoulement à droite. Vidage 1"1/2.

Livré avec fixations.

Possibilité d'ajouter un ou plusieurs séparateurs en Inox 304 bactériostatique (réf. 100900). À fixer directement sur l'urinoir à l'emplacement souhaité.

Conseil d'installation : si vous souhaitez installer 2 urinoirs côte à côte, nous vous recommandons de commander un urinoir avec évacuation à gauche et un urinoir avec évacuation à droite.

Poids : 32,1 kg.

Garantie 30 ans.