**Tube de chasse**

Pour cuvette WC avec TEMPOMATIC, TEMPOFLUX ou TEMPOCHASSE

PVC et PEHD

Référence: **769500**

Descriptif CCTP

Tube de chasse en traversée de cloison / encastrable pour cuvette WC :

Pour TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 et TEMPOCHASSE.

Tube PVC, pipe PEHD.

À encastrer ou à installer en traversée de cloison sur un mur ≥ 60 mm.

Tube Ø 26/32 avec nez de jonction Ø 55 mm.

L.670 mm, H.703 - 783 mm.

Garantie 30 ans.