**Boîtier d’encastrement TEMPOMIX 3 de douche**

Temporisé, kit 1/2

Encastrable, étanche

Référence: **794BOX1**

Descriptif CCTP

Boîtier d’encastrement étanche pour TEMPOMIX 3 de douche kit 1/2:

Collerette avec joint d'étanchéité.

Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

Alimentation par le haut.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).

Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

Robinets d’arrêt et de réglage de débit, filtres, clapets antiretour et cartouche intégrés et accessibles par l’avant.

Mitigeur TEMPOMIX 3 F1/2" monocommande.

Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Garantie 30 ans.

À commander avec les plaques de commande de références 794218 ou 794219.