**Pommeau de douche RAINY**

Pommeau de douche à jet pluie

Antitartre

Référence: **708040**

Descriptif CCTP

Pommeau de douche.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Convient à un débit d'utilisation plus élevé : supprimer le régulateur de débit.

Diffuseur antitartre à picots.

Jet de pluie doux et enveloppant.

Métal chromé.

Arrivée M1/2".

Disponible pour installation murale ou au plafond.

Selon l'installation : à associer à un bras de douche horizontal (réf : 710040) ou à un bras de douche vertical (réf : 710050)

Garantie 30 ans.