**Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC**

Pour robinet temporisé TEMPOFLUX 2 - Évacuation Ø 110

Autoportant, pour cloison de 10 à 35 mm

Référence: **578305DE**

Descriptif CCTP

Bâti-support autoportant l.350 pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Avec pieds larges pour fixation sur sol porteur.

- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).

- Compatible avec les parements de 10 à 35 mm.

- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.

- Pipe d’évacuation ABS avec manchon de raccordement PEHD Ø 110 à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

- Compatible avec robinetterie temporisée TEMPOFLUX 2 pour WC .

- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 578222, 578212 ou 578230.