**Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC**

Pour robinet temporisé TEMPOFLUX 2 - Évacuation Ø 90

En applique, pour cloison de 30 à 60 mm

Référence: **578400BE**

Descriptif CCTP

Bâti-support en applique pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Fixation sur mur porteur.

- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).

- Pour cloison pleine semi-épaisse de 30 à 60 mm.

- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.

- Pipe d’évacuation ABS avec manchon de raccordement PEHD Ø 90 à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

- Compatible avec robinetterie temporisée TEMPOFLUX 2 pour WC .

- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 578222 ou 578212.