**Colonne de douche mécanique**

Mécanique, alimentation par flexible

Pommeau de douche amovible, aluminium

Référence: **791360**

Descriptif CCTP

Colonne de douche mécanique :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Mitigeur de douche mécanique non-temporisé.

Pommeau de douche coulissant sur rampe chromée avec flexible.

Alimentation cachée par flexibles.

Raccordements M1/2".

Fixations cachées.

Filtres.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.