**Colonne de douche temporisée SPORTING 2 SECURITHERM AB**

Thermostatique, système AB, diffuseur antitartre

Alimentation haute, aluminium anodisé

Référence: **714732AB**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée et thermostatique :

Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.

Structure extra-plate avec fixations invisibles.

Déclenchement souple.

Purge automatique mécanique à chaque utilisation.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.

Filtres et clapets antiretour accessibles.

Robinets d’arrêt intégrés.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Raccordements M1/2".

Adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

La technologie SECURITHERM :

Mitigeur thermostatique directement intégré dans la tête de la colonne de douche.

Réglage de la température par l’installateur.

Température stable, préréglée à 38°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.