**Hoeksteun 90°, glanzend rvs, 300 x 300 mm**

RVS glanzend gepolijst UltraPolish

Ø 32

Referentie: **5180P2**

 Beschrijving voor bestektekst

Hoeksteun 90° voor personen met beperkte mobiliteit.

Handgreep kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (verticaal gedeelte) voor WC of bad.

Kan zowel links als rechts gebruikt worden.

Afmetingen: 300 x 300 mm, Ø 32.

Beugel in bacteriostatisch rvs 304.

Glanzend gepolijste UltraPolish afwerking, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusieve procedure “ArN-Securit”).

Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.