**Vaste steungreep in antibacterieel wit Nylon NylonClean, L. 650 mm**

Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon, NylonClean

Ø 32

Referentie: **5161N**

Beschrijving voor bestektekst

Vaste steungreep Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit.

Glanzende slijtvaste witte Nylon.

Kan gebruikt worden als steun en als niet-opklapbare greep voor WC, douche of wastafel.

Wordt meestal in combinatie met een opklapbare greep gebruikt naast een WC of aan beide zijden van een wastafel.

Aanbevolen voor opstelling waarbij het toilet of het douchezitje te ver van de zijmuur verwijderd is.

Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen.

Slijtvast polyamide (Nylon): versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen. UV-bestendig.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Verborgen bevestiging door rvs 304 plaat van 4 mm dik.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.