**Toiletborstelhouder met deksel en lange hendel, muurmodel**

Muurbevestiging met antidiefstal systeem

Rvs 304 glanzend gepolijst

Referentie: **510051P**

 Beschrijving voor bestektekst

Closetborstelgarnituur muurmodel met closetborstel met lange hendel en deksel.

Verstevigd model toiletborstelhouder met toiletborstel: met antidiefstal bevestigingssysteem.

Bacteriostatisch rvs 304 glanzend gepolijst.

Met ergonomische lange hendel: vergemakkelijkt het gebruik voor mensen in een rolstoel of mensen die zich moeilijk kunnen buigen.

Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar.

Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden.

De borstel valt automatisch op de juiste plaats in de houder door het zelf-centrerend systeem.

Dikte rvs: behuizing 1 mm.

Afmetingen: Ø 90 x 580 mm.

30 jaar garantie.