**Rechthoekige zelfklevende spiegel in RVS, H. 600 mm**

Onbreekbare spiegel

RVS 304 "spiegel" gepolijst

Referentie: **3453**

 Beschrijving voor bestektekst

Rechthoekige wandspiegel in bacteriostatisch rvs 304, "spiegel" gepolijst.

Dikte RVS: 1 mm.

Zelfklevend.

Te plaatsen op een plat oppervlak.

Onbreekbare spiegel.

Afmetingen: 1 x 400 x 600 mm.

30 jaar garantie.