**Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier**

Mechanische ééngatsmengkraan met uittrekbare sproeier

Mengkraan met draaibare zwanenhals uitloop

Referentie: **2597**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische spoeltafelmengkraan met uittrekbare sproeier op blad.

Eéngatsmengkraan met draaibare zwanenhals uitloop H.210 mm L.210 mm.

Sproeier met kalkwerend systeem en 3 straalstanden: rechte straal, regenstraal en zachte regenstraal.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Debiet 5 l/min bij 3 bar.

Lichaam in verchroomd messing en bediening d.m.v. staafgreep.

Nylon sproeislang met geïntegreerde terugslagklep.

PEX flexibels F3/8".

Verstevigde bevestiging.

Mengkraan met 30 jaar garantie.