**Securitouch thermostatische doucheset**

Thermostatisch sequentiële douchemengkraan zonder terugslagklep

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **H9641**

Beschrijving voor bestektekst

Doucheset voor muurmontage omvat:

• SECURITHERM thermostatische sequentiële douchemengkraan (ref. H9640).

Thermostatische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.

Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).

Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.

Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C, begrenzing ingesteld op 39°C.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).

Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm.

Boven uitgang M3/4".

Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Thermostatische mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

• TONIC JET vaste douchekop met automatische debietregeling.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Kalkwerende verstuiver zonder rooster met draaibare straal.

Lichaam in massief messing verchroomd met verborgen schroef.

• Douchestang Ø 16 en verstevigde beugels (bevestiging d.m.v. meegeleverde schroeven).

Doucheset met 30 jaar garantie.