**TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan**

Op netspanning via inbouw aansluiting

Standaard hendel,elektronische module geïntegreerd

Referentie: **490100**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad:

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met ingebouwde aansluiting.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd

in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd rvs.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

PEX slangen F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Aangepast voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.