**BINOPTIC elektronische wastafelkraan**

Op netspanning

TC 190 mm, Uitloop met gladde binnenkant, L.135 mm

Referentie: **379D13**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Filter en elektroventiel M3/8".

Lichaam in messing verchroomd.

Verchroomde uitloop L.135 mm voor installatie in technische ruimte

≤ 190 mm.

Detectiekabel L. 1 200, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water

(beperkt bacteriegroei).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.