**TEMPOMIX zelfsluitende mengkraan**

Eéngreepsbediening

Referentie: **795100**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Lichaam in verchroomd messing.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Ergonomische greep in verchroomd metaal.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.