**TEMPOFLUX 1 toiletset met directe spoeling**

Systeem met directe zelfsluitende toiletspoeling

Opbouw, pijp Ø 24/25, zonder stopkraan

Referentie: **761025**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende set met directe toiletspoeling voor opbouw:

Installatie in opbouw.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Lichaam en drukknop in massief messing verchroomd.

Haakse aansluiting M3/4".

Met verchroomde pijp Ø 25 en Ø 24

(ter vervanging van de modellen SCHELL BINE 120000).

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.