**TEMPOCHASSE zelfsluitende toiletset met directe spoeling**

Zelfsluitend

Opbouw, met haakse stopkraan

Referentie: **760005**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende set voor opbouw directe toiletspoeling:

Installatie in opbouw.

Voor traditionele closetpot.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Haakse stopkraan en debiet/volume regeling F1" in verchroomd messing.

Lichaam en drukknop in verchroomd massief messing.

Schokbestendig mechanisme.

Toevoerdichting Ø 32/55 met flens.

Gebogen gepolijste rvs buis Ø 32 met moer en beugel.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

30 jaar garantie.