**Sproeier voor oogdouche**

Muurmodel - 2 sproeiers

Bediening met hendel

Referentie: **9121**

Beschrijving voor bestektekst

Sproeier voor oogspoeler, muurmodel met 2 sproeiers omvat:

De sproeikoppen zijn voorzien van beschermdopjes in schokvrij ABS groen die automatisch worden verwijderd door de druk van het water.

Zal in werking treden door de hendel in te drukken.

Automatische sluiting door veer.

Debiet 9 l/min bij 3 bar. Perlators met dubbele rvs filter.

Ergonomische greep in groen ABS, hendel in groen polypropyleen.

Pictogram "oogspoeler" is voorzien.

Met haak en flexibel L. 1,50 m.

30 jaar garantie.